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Fiche de contrôle d'échelle, d'escabeau ou de PIRL
	Modèle générique, à adapter à votre chantier et à votre évaluation des risques. Il ne remplace ni la notice du fabricant ni les documents exigés par votre client ou votre organisme de prévention.



Une fiche par équipement et par contrôle. Contrôle formalisé au moins tous les 12 mois (recommandation OPPBTP), à la mise en service, et après toute chute, tout choc ou tout remplacement de pièce.
1. L'équipement
	N° d'identification interne
	

	Type
	☐ échelle simple   ☐ coulissante   ☐ transformable   ☐ télescopique   ☐ escabeau   ☐ marchepied   ☐ PIRL   ☐ PIR

	Marque et modèle
	

	Lot ou n° de série, année
	

	Norme indiquée au marquage
	

	Charge maximale indiquée (kg)
	

	Mise en service le / affectation
	

	Notice du fabricant disponible
	☐ oui   ☐ non (la demander au fabricant ou au vendeur)



2. Le contrôle
	Date du contrôle
	

	Vérificateur (nom, fonction)
	

	Motif
	☐ périodique   ☐ mise en service   ☐ après une chute ou un choc   ☐ après remplacement d'une pièce   ☐ autre



3. Les points à contrôler
OK = conforme · R = à réparer (pièce d'usure prévue par la notice) · HS = hors service. Les numéros 1 à 11 sont ceux du schéma de la page en ligne.
	N°
	Point de contrôle
	OK
	R
	HS
	Observations

	1
	Montants : ni tordus, ni fendus, ni enfoncés, sans trace de choc
	
	
	
	

	2
	Échelons : tous présents, bien fixés, sans jeu ni fissure, propres
	
	
	
	

	3
	Patins, sabots ou embouts : présents, non usés, non arrachés
	
	
	
	

	4
	Crochets, verrous, systèmes de réglage (coulissante, transformable, télescopique) : s'enclenchent
	
	
	
	

	5
	Barre stabilisatrice (échelle d'appui de plus de 3 m) : présente, fixée
	
	
	
	

	6
	Marquage lisible : charge maximale en kg, modèle, lot, responsable de la mise sur le marché, consignes
	
	
	
	

	7
	Escabeau : articulations et charnières sans jeu anormal ni déformation
	
	
	
	

	8
	Escabeau : dispositif anti-écartement (sangles, compas, verrous) présent et intact
	
	
	
	

	9
	Escabeau : plateforme ni fendue ni voilée, bien fixée
	
	
	
	

	10
	Escabeau : marches bien fixées, antidérapantes, propres
	
	
	
	

	11
	Escabeau : arceau rigide et bien fixé
	
	
	
	

	12
	PIRL, PIR : garde-corps complet (main courante, lisse intermédiaire, plinthe), sans déformation
	
	
	
	

	13
	PIRL, PIR : portillon ou fermeture d'accès qui se referme
	
	
	
	

	14
	PIRL, PIR : stabilisateurs qui se déploient et se verrouillent
	
	
	
	

	15
	PIRL, PIR : roues libres, qui ne portent pas en position de travail
	
	
	
	

	16
	PIRL, PIR : marches d'accès, main courante et bac à outils en place
	
	
	
	

	17
	Échelle à corde : corde ni effilochée ni coupée, poulie libre
	
	
	
	

	18
	Soudures, rivets, vis et écrous : sans amorce de rupture, rien de desserré ni de manquant
	
	
	
	

	19
	Aucune réparation de fortune (fil de fer, ruban adhésif, pièce d'une autre marque)
	
	
	
	



4. La décision
☐ Conforme : maintenu en service.   ☐ À réparer : retiré du service jusqu'au remplacement de la pièce, par une pièce prévue par la notice.   ☐ Hors service : retiré, rendu inutilisable pour qu'il ne resserve pas, remplacé.
	Prochain contrôle au plus tard le
	

	Inscrit au registre de sécurité le
	

	Signature du vérificateur
	





Registre annuel du parc d'échelles, d'escabeaux et de PIRL
Une ligne par contrôle. Décision : C = conforme, R = à réparer, HS = hors service. À joindre au registre de sécurité de l'établissement.
	N°
	Type, marque, modèle
	Affectation
	Contrôlé le
	Décision
	Vérificateur
	Prochain contrôle
	Visa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	Avant chaque utilisation : le contrôle de l'utilisateur
En début de journée et après tout incident (échelle tombée, passage d'un sol sale à un sol lisse) : montants, patins, échelons ou marches, verrous enclenchés, plateforme, marches propres.
Au moindre défaut : ne pas utiliser l'équipement et prévenir le responsable (repères du HSE britannique).



	Ce que dit la règle
Aucun texte ne fixe de périodicité de vérification pour les échelles, escabeaux, PIR et PIRL : l'employeur doit les maintenir en état de conformité, notice comprise (Code du travail, article R4322-1).
L'OPPBTP recommande un examen de l'état de conservation au moins tous les 12 mois, consigné au registre de sécurité. Sur un chantier, le matériel est examiné avant sa mise ou remise en service, puis aussi souvent que nécessaire (articles R4534-15 et R4534-16).
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