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Registre de vérification d'échafaudage : mise en service, chaque jour, chaque trimestre
	Modèle générique, à adapter à votre chantier et à votre évaluation des risques. Il ne remplace ni la notice du fabricant ni les documents exigés par votre client ou votre organisme de prévention.



Trois fiches pour les trois vérifications de l'arrêté du 21 décembre 2004, échafaudage fixe ou roulant, quelle que soit sa hauteur. Grilles construites sur la structure des annexes 3 bis à 6 de la recommandation R 457, reformulées et étendues aux échafaudages de pied.
L'échafaudage
	Chantier, adresse, emplacement
	

	Type
	☐ échafaudage de pied (fixe)   ☐ échafaudage roulant   ☐ autre : ………

	Marque, modèle, norme ou marque NF
	

	Classe de charge, hauteur du plancher le plus haut, nombre de niveaux
	

	Monté par (entreprise, responsable du montage)
	

	Documents sur place
	☐ notice du fabricant   ☐ plan de montage   ☐ note de calcul   ☐ PV de réception



Fiche 1 · Vérification avant mise ou remise en service
	Motif
	☐ première utilisation   ☐ changement de site, démontage puis remontage   ☐ changement de configuration, choc, accident ou incident   ☐ conditions d'utilisation, atmosphériques ou d'environnement modifiées   ☐ interruption d'au moins un mois



OK = conforme · NC = non conforme (à lever avant toute utilisation).
Examen d'adéquation
	N°
	Point
	OK
	NC
	Observations

	A1
	Travaux prévus compatibles avec l'échafaudage : hauteur de travail, nombre de personnes, efforts
	
	
	

	A2
	Classe de charge adaptée aux charges prévues sur le plancher (matériaux, équipements)
	
	
	

	A3
	Sol et appuis : résistance suffisante, dévers acceptable, espace libre suffisant
	
	
	

	A4
	Distance aux réseaux, aux lignes électriques en particulier, suffisante
	
	
	

	A5
	Vent : vitesses limites de la notice connues (travail, mise en sécurité), consigne d'arrêt prévue
	
	
	



Examen de montage et d'installation
	N°
	Point
	OK
	NC
	Observations

	M1
	Éléments tous du même fabricant et du même modèle, vérifiés avant montage
	
	
	

	M2
	Montage conforme à la notice ou au plan de montage (verrous, goupilles, diagonales)
	
	
	

	M3
	Calages, vérins, roues freinées ; stabilisateurs ou amarrages en place selon la notice
	
	
	

	M4
	Montants verticaux
	
	
	

	M5
	Chaque plancher protégé : garde-corps entre 1 m et 1,10 m, lisse intermédiaire, plinthe de 10 à 15 cm
	
	
	

	M6
	Accès sûrs (trappes, échelles intégrées, escalier) ; planchers jointifs
	
	
	

	M7
	Échafaudage fixe : vide de 20 cm au plus entre le plancher et l'ouvrage ; filets et bâches fixés
	
	
	

	M8
	Charge admissible affichée sur l'échafaudage et sur chaque plancher ; zone balisée
	
	
	



Examen de l'état de conservation
	N°
	Point
	OK
	NC
	Observations

	E1
	Aucune déformation permanente des cadres, poteaux, lisses ou planchers
	
	
	

	E2
	Aucune corrosion avec perte d'épaisseur, aucune fissure, aucune soudure amorcée
	
	
	

	E3
	Verrous de planchers, crochets, liaisons et fixations en place, sans jeu anormal
	
	
	

	E4
	Garde-corps, plinthes, trappes et accès présents et bien installés
	
	
	

	E5
	Amarrages et appuis tenus ; calages, stabilisateurs, roues et freins en état
	
	
	

	E6
	Planchers complets, sans encombrement ; aucune charge au-delà de l'admissible
	
	
	

	E7
	Charges admissibles toujours affichées ; notice présente sur le chantier
	
	
	



	Conclusion
	☐ apte à la mise en service   ☐ non apte : anomalies à lever ci-dessus

	Vérifié le, par (nom, entreprise)
	

	Attestation de compétences du vérificateur (type, date)
	

	Inscrit au registre de sécurité le / signature
	





Fiche 2 · Vérification journalière
Chaque jour d'utilisation, examen de l'état de conservation en faisant le tour de l'échafaudage (points E1 à E7 de la fiche 1). Échafaudage roulant : fiche placée à la trappe d'accès, comme le propose la R 457 ; avant chaque déplacement et chaque reprise, roues freinées et stabilisateurs en place.
	Dernière vérification de mise en service ou trimestrielle, le
	



	Date
	☐ RAS
	Anomalie constatée
	Mesure prise (et inscription au registre)
	Nom
	Signature

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Toute anomalie est inscrite au registre de sécurité et levée avant de remonter sur l'échafaudage. Seules les personnes titulaires d'une attestation de compétences délivrée par l'employeur font ces vérifications.


Fiche 3 · Vérification trimestrielle (examen approfondi)
Aucun échafaudage ne reste en service sans un examen approfondi de son état de conservation datant de moins de trois mois (arrêté du 21 décembre 2004, article 6).
	Date de la mise en service ou du dernier examen approfondi
	

	Examen approfondi à faire au plus tard le
	



	N°
	Point
	OK
	NC
	Observations

	E1
	Aucune déformation permanente des cadres, poteaux, lisses ou planchers
	
	
	

	E2
	Aucune corrosion avec perte d'épaisseur, aucune fissure, aucune soudure amorcée
	
	
	

	E3
	Verrous de planchers, crochets, liaisons et fixations en place, sans jeu anormal
	
	
	

	E4
	Garde-corps, plinthes, trappes et accès présents et bien installés
	
	
	

	E5
	Amarrages et appuis tenus ; calages, stabilisateurs, roues et freins en état
	
	
	

	E6
	Planchers complets, sans encombrement ; aucune charge au-delà de l'admissible
	
	
	

	E7
	Charges admissibles toujours affichées ; notice présente sur le chantier
	
	
	



	Conclusion
	☐ maintien en service   ☐ retrait jusqu'à la levée des anomalies

	Vérifié le, par (nom, entreprise, attestation)
	

	Prochain examen approfondi au plus tard le
	

	Inscrit au registre de sécurité le / signature
	



	Les échéances
Avant la mise en service, et à nouveau après un changement de site, de configuration, un choc, un incident, un changement des conditions ou une interruption d'au moins un mois : fiche 1.
Chaque jour d'utilisation : une ligne de la fiche 2. Au moins une fois tous les trois mois : fiche 3.
Les résultats sont consignés au registre de sécurité, tenu sur papier ou en version numérique (Code du travail, articles R4323-25 et R4323-27).
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